|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | Tejido general,  materiales de peso ligero  y medio | M ateriales de peso medio, materiales de peso pesado |
| Velocidad de costura | Max. 4,000 rpm |  |
| Max. Longitud de la puntada | 5mm | |
| Ag u ja | DBx1 #11~#18 (#14) | DPxS #16~#24 (#21) |
| Levantamiento del prensatelas | 10mm (standard) 13mm (Max.) | 10mm (standard) 13mm (Max.) |
| Aceite lubricant e | Nuevo aceite defrix No.1O | |
| Ruido | El ruid o re lacionado con el lugar de trabajo a la velocidad de la cost u ra  N=4.000 min -1: LPA < dB(A)  M edición del ruido según la norma DIN 45635-48-A-1 | |